**附表3**

本港出海航道跨河电缆、桥梁和水底管线情况表

**一、跨河电缆**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **跨越航（水）道** | **跨河地点** | **种类** | **高度（m）** |
| **坭洲航道** | 沙仔围-坭洲拦江沙 | 高压电线 | 60 |

**二、桥梁及隧道**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **桥梁名称** | **跨（穿）越**  **航（水）道** | **通航孔尺度** | | | **备注** |
| **净高（m）** | **净宽（m）** | **跨度（m）** |
| **虎门大桥** | 川鼻航道 | 60 | 300 | 888 | 主孔 |
| 蒲洲水道 | 40 |  | 270 | 副孔 |
| **珠江黄埔大桥** | 菠萝庙水道 | 55 | 280 |  | 副孔 |
| 大濠洲航道 | 60 | 469 |  | 主孔 |
| **港珠澳大桥**  **（隧道段）** | 伶仃航道 | 隧道埋深至设计最低通航水位以下29米 | 2810 | 4100 | 隧道 |
| **南沙大桥** | 坭洲航道 | 60 | 1659 | 1688 | 主孔 |
| **深中通道（在建）** | 伶仃航道 | 76.5 | 1520 | 1620 | 主孔 |
| **深茂铁路（隧道段，在建）** | 川鼻航道 | 隧道埋深至1985高程基准面下73.6米（即设计最低通航水位下72.56米） | -- | -- | -- |

**三、水底管线（管线上下游各100米范围内为禁锚区）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **种类** | **穿越航（水）道、水域** | **珠江口水域段**  **路由** | **埋 深** |
| **崖13-1**  **气管线** | 天然气管线 | 青州航道、  伶仃航道 | 海南-香港 | 伶仃航道范围内埋至理论深度基准面以下18米 |
| **联通**  **珠深光缆** | 通信光纤 | 伶仃洋 | 珠海-深圳宝安 | 主航道范围内埋至理论深度基准面以下17米，其余范围在河床下1.5-2.5米 |
| **坭洲电缆** | 电缆 | 坭洲航道 | 江鸥沙-沙仔围 |  |