“广州港政9号”执法船及附属趸船维修保养需求

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **需求内容摘要** |
| 广州港政9号 | |
| **一** | **船体保养维护** |
| 1 | 船体舾装外壁板以上除锈、清洁、补漆（含底漆、面漆），统涂面漆，约155平方米。 |
| 2 | 船体水线以下、水线以上至主甲板以下清洗、脱除海生物等，约190平方米。 |
| 3 | 船体按《交通运输行政执法标识》JT/T410-2022要求变更执法船舶外观，勘画喷涂交通执法标志标识，增加徽标等。 |
| **二** | **轮机项目** |
| 4 | 尾轴漏水，检修尾轴密封装置、密封件，更换配件。 |
| 5 | 主机NTA855-M350×1检修、保养。 |
| 6 | 副机道依茨D226B-3CD×2台检修、保养。 |
| 7 | 舵机各部器械维护保养，更换相关高压垫片。 |
| 8 | 齿轮箱输出轴维护保养、主机飞轮连接胶更换。 |
| 9 | 消防泵2套维护保养，效用试验。 |
| 10 | 机舱底部清理，油污水及废油水环保处理。 |
| **三** | **电器项目** |
| 11 | 更换已损坏的AIS自动识别系统1套。 |
| 12 | 主配电箱各部开关维护保养。 |
| 13 | 更换损坏的2号发电机组主断路器1个。 |
| 14 | 更换船上冰箱1台。 |
| 15 | 更换船舱会议室LED吸顶灯300mm\*600mm\*6套。 |
| **四** | **其他项目** |
| 16 | 船舶年度检验相关资料等相关辅助费用。 |
| 17 | 磁罗经校验，并提交报告。 |
| 18 | 更换部分损坏轮胎碰垫。 |
| 附属趸船 | |
| 19 | 船体水线以下部分全铲出白、打磨、清洁，涂防锈底漆2度、连接漆2度、防污漆2度，面积约145平方米。  船体水线以上部分、主甲板面及附件全铲出白、打磨、清洁，涂涂防锈底漆2度、面漆2度，面积约165平方米。  趸船缆桩、透气管件、手动锚机等附件，花执、除锈、涂漆。 |
| 20 | 更换趸船锚机钢丝绳14mm\*30m1条、汽车轮胎碰垫7个（含链条除锈涂漆等）、船体内舱刀口盖油胶密封垫片4套等。 |