附件：

“粤交巡2209”执法船舶维修保养需求

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **需求内容摘要** |
| 粤交巡2209 |
| **一** | **船体保养维护** |
| 1 | 船体水线以下用高压淡水和清洁剂清洗、脱除海生物，约138m²。 |
| 2 | 船体水线以上至主甲板以下（含钢质护舷）用清洁剂清洗、脱除污迹。 |
| 3 | 重描水线、水尺、干舷标志。 |
| 4 | 船舯左右舷位置，按船级社检验规范要求，勘画船名。 |
| 5 | 船艉封板位置，打磨脱除原船籍港并涂漆（约5m²）后，按船级社检验规范要求，勘画船名（含拼音）、船籍港（含拼音）。 |
| 6 | 船体主甲板、舾装外壁板用清洁剂清洗、脱除污迹。 |
| 7 | 更换会议室顶甲板位置“行政执法”徽标（直径100cm）。 |
| 8 | 机舱底部清理污油水及废油水环保处理并出具接收证明文件。 |
| **二** | **轮机项目** |
| 9 | 拆装艉轴与齿轮箱连接紧固件，装复后重新定位紧固中心线。 |
| 10 | 拆装船底格栅×2件检查、清洁、涂漆及海底阀箱内检查、清洁、涂漆。 |
| 11 | 拆装海水过滤器滤网×2个检查、清洁并更换相关密封垫片。另现场拆检、研磨、涂漆海底闸阀×2个（海水过滤器后闸阀）。 |
| 12 | 舵叶、螺旋桨外观检查，不拆卸。 |
| 13 | 检查、调整艉轴相关连接紧固件并更换艉轴专用密封件。 |
| 14 | 主机NTA855-M350×1台的检修、保养 |
| 15 | 副机道依茨D226B-3CD×2台的检修、保养 |
| 16 | 齿轮箱杭齿Z300×1台的检修、保养 |
| 17 | 消防泵组×2台及相关控制阀门按船级社要求，进行检查、效用试验。 |
| **三** | **电器项目** |
| 18 | 更换损坏失效的1号发电机，对2号发电机进行检查保养。 |
| 19 | 驾控台航行信号灯面板及相关输入、输出电源线路及控制开关检修，部分控制开关与电源线路需电焊接修复并更换相关五金杂件。 |
| 20 | 机舱主配电板拆装更换船用电压表×2个、船用电流表×1个并检查、测量相关感应线路。 |
| 21 | 拆装更换驾驶室顶220V探照灯灯泡（500W）×1个，并检查测量相关电源线路、控制开关。 |
| 22 | 船艉遮阳棚拆装更换照明灯具灯管×2支，并检查测量相关电源线路、控制开关。 |
| **四** | **其他项目** |
| 23 | 拆装更换厨房洗菜盘不锈钢水龙头及进水软管×1套。 |
| 24 | 订购康明斯蓝至尊润滑油18L×2桶、长城46#液压润滑油16L×2桶。 |
| 25 | 磁罗经校验，并提交报告。 |
| 26 | 本船中间检验和船底外部检验申报及提交相关资料至船级社部门并配合验船师现场检验等相关辅助费用。 |